Comienza la progra y limpios puertos

Comienza el contador, interrupción de timer para multiplexado

Muestra valores en los displays

Lee los valores en el puerto B, son mis interrupciones

Hace lectura en ADC guarda los más significativos

En el puerto b están el cambio del valor

También está la interrupción timer del multiplexor

Interrupción de adc para verificar el cambio

Aumenta o disminuye

Muestra en el puerto A están los leds

Compara los valores y suena la alarma